**FICHA TÉCNICA de *EXIT (la de emergencia)***

Espacio

5,20 m de anchura

4,20m de fondo

3m en adelante de altura

Espacio mínimo: 3,60 x 3,30 x 2,10

Tiempo de montaje y desmontaje

6hs montaje. 2hs desmontaje

Sonido

-Sistema de altavoces adecuado para la sala

-2 DI en escenario para L/R del reproductor

Iluminación para 4 varas

-18 canales de dimmer

-Mesa de luces

-4 Par 64 cp63

-13 PC´s

-4 RCT´s 25º 50º

-4 RCT´s 25º 15º

-Cableado correspondiente

Iluminación para 2/3 varas

-15 canales de dimmer

-Mesa de luces

-13 PC´s

- 4 RCT´s 25º 50º

- 4 RCT´s 25º 15º

-cableado necesario

Plano de iluminación para 4 varas



Plano de iluminación para 2/3 varas

